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ATAŞMAN DEFTERİ
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Ataşman Adı : BORU DÖŞENMESİ - A1
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Y.18.350/002   Kaplama üstü dilatasyon profili ile (kauçuk fitilli, alüminyum et kalınlığı min.1,5 mm, +/- 4 mm hareket kapasiteli, profil yük. min. 13mm, kanat gen. min.45 mm) duvar ve tavanlarda dilatasyon fugası yapılması (50mm gen. dilatasyonlar için)   MT
	Bölüm
	Açıklama
	Adet
	En
	Boy
	Yükseklik
	Azı

	
	*Kaplamanın zeminden kırıcı yada delici marifetiyle kaldırılması.
	
	
	
	
	

	
	Mevcut Kaplama Sökümü
	
	3
	5
	1,21
	18,150

	
Toplam
	18,15


	KONTROL MÜHENDİSİ

Hasan YILMAZ
İnşaat Mühendisi
	KONTROL AMİRİ

Mehmet AKAY
İnşaat Mühendisi
	ŞANTİYE ŞEFİ

Ahmet BERK
İnşaat Mühendisi
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